	设备名称
	技术要求
	备注

	烟雾探测仪
	能及时探测香烟作出反馈并报警，其具备以下特点：
1.数字语音播报：提示音与警告音（支持语音内容定制）。
2.红外遥控操作。
3.遥控灵敏度高中低可调。
4.具有人工智能的自动灵敏度模式，内置5个档位的动态灵敏度等级，可根据使用环境自动调节。
5.具备语音自动提示，手动提示功能。
6.支持多台设备组网运行，可外接声光警报器。
7.搭配报警主机实现远程通知和NB-IOT物联网控烟版本实现平台集中化管理。
	设备物联服务费按年交

	智慧消防火灾报警控制器
	1. 主机设255个防区，可添加255个无线配件，可接6路有线配件。
2. [bookmark: _GoBack]报警输出1路电压，1路继电器；另外有一路继电器可手动控制。
3. 可显示、128条故障记录和128条报警记录，精确显示出报警的时间及防区号。
4.配置可充电高容量锂电池，断电自动转换备用电源。
5.主机采用工业级4G通信模组支持TD-LTE/FDD-LTE通信制式。
6.支持15路无线警号
7.支持485通讯接口，可外扩总线设备或防区。
8.主机支持433等无线配件。报警时主机可通过云平台以电话/短信/微信推送等方式通知用户。
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