
采购参数
	1
	测量原理
	示波法

	2
	显示屏
	7英寸彩色LCD

	3
	测量位置
	左右臂均可

	4
	适用臂周范围
	17～42cm

	5
	测量范围
	血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分

	6
	测量精度
	压力显示精度：   ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：   ±2%或±2次/分（取最大者）

	7
	手臂伸入检测功能
	手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导

	8
	肘部位置传感器
	电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

	9
	臂筒角度调节
	自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

	10
	平均测量模式
	可一键启动连续3次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

	11
	二维码打印
	测量结果可以二维码形式打印出来

	12
	打印装置
	热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

	13
	ID功能
	可连接扫描枪或身份证读卡器

	14
	语音功能应
	测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

	15
	臂筒组件交换功能
	臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能

	16
	用户教育
	根据测量结果，显示提示信息

	17
	通信数据输出
	同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式

	18
	抗菌设计对
	外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

	19
	用户画面提示功能
	动态画面提示用户采用正确测量姿态
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